Bindownica to inaczej urządzenie do oprawiania arkuszy papieru w grzbiety. Technik bindowania jest wiele tak jak rodzajów tych maszyn, która każda jest przeznaczona do zaspokojenia potrzeb danego użytkownika. 
Rodzaje bindownic: 

Grzbietowe
Jest najbardziej popularna przez swoją łatwość wymieniania plastikowych grzbietów, dlatego w prosty sposób można wymieniać kartki.

Drutowe
Zapewniają elegancką i mocną oprawę, zaś pozawalają one na obracanie kartek o 360 stopni.

Termiczne
Do termicznego bindowania potrzebują klej co nie umożliwia wymiany kartek.

Paskowe
Robią 4 dziurki w papierze i dopuszczające wielokrotne otwieranie lub 10 dziurek i oprawiające się na stałe.

Kanałowe
Zapewniają trwałą i elegancką oprawę, do tego systemu są potrzebne twarde okładki z metalową listwą zamocnowaną na grzbiecie, oprawa jest bez sklejania i bez dziurkowania.

Spiralowe
Zapewniają obracanie stron zabindowanych dokumentów o 360 stopni a wymiana kartek jest możliwa po odcięciu końca grzbietu spiralnego.